|  |
| --- |
| **КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**  |
| **№ п.** | **ТРЕБУЕТСЯ** |
| 1 | Приказ о назначении ответственного лица за Пожарную безопасность объекта |
| 2 | Обучение (пожарно-технический минимум) руководителя и ответственного за ПБ |
| 3 | Обучение(пожарно-технический минимум) для всего персонала ( п.3 ППР 390 от 25.04.2012г.) |
| 4 | Инструкция общеобъектовая ( в соотв. с разделом 18 ППР 390 от 25.04.2012г.) |
| 5 | Приказ о назначении ответственных за ( в соотв. с разделом 18 ППР 390 от 25.04.2012г.) |
| 6 | Инструкция «Действия при пожаре» и т.д. |
| 7 | Журнал учета инструктажей |
| 8 | Журнал учета огнетушителей и пожарных кранов |
|  | Наличие пожарной сигнализации  |
| 9 | Договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации |
| 10 | Акт работоспособности пожарной сигнализации |
|  | Наличие системы мониторинга с выводом на пульт пожарной охраны ( ст.83 Технического регламента ФЗ-123) |
| 11 | Договор на техническое обслуживание системы мониторинга выведенной на пульт пожарной охраны |
| 12 | Акт работоспособности системы мониторинга выведенной на пульт пожарной охраны |
| 13 | Планы эвакуации в фотолюминесцентном исполнении |
| 14 | Двери межэтажные с уплотнением в притворах и армированным стеклом |
| 15 | Доводчики  |
| 16 | Двери противопожарные металлические ( для складских и производственных помещений) |
| 17 | Категорирование зданий, помещений по взрывопожароопасности и класс зоны ( для складских и производственных помещений) |
| 18 | Аварийное освещение |
| 19 | Техническое обслуживание пожарных кранов, пожарных гидрантов ( 2 раза в год : весной и осенью) |
| 20 | Испытание пожарных лестниц (1 раз в 5 лет) |
| 21 | Декларация пожарной безопасности |
| 22 | Ширина эвакуационных выходов не менее 120см |
| 23 | Отделка путей эвакуации негорючими материалами (сертификаты и т.д.) |
| 24 | Знаки пожарной безопасности |
| 25 | Исправные огнетушители (обязательно использование в соответствии с назначением, стрелка манометра на зеленом, желтом делении; наличие пломбы, наличие чеки, с непросроченным сроком годности, без дефектов, не реже 1 раза в год подлежат взвешиванию, наличие паспорта, сертификата) |
| 26 | Исполнительная документация на системы противопожарной защиты |
| 27 | Огнезащитная обработка |
| 28 | Не допускаются скрутки проводов, жучки и т.д.  |
| 29 | Поверка электрического оборудования с составлением отчета |
| 30 | Средства индивидуальной защиты ( диэлектрические коврики,перчатки) ( средства защиты органов дыхания для членов объектовой пожарной дружины, а также для всех воспитанников и персонала в учреждениях с круглосуточным пребыванием людей) |
| 31 | Металлические пожарные шкафы |
| 32 | При отсутствии системы автоматического пожаротушения, требуется ПОЖАРНЫЙ ЩИТ укомплектованный и ящик с песком. |
| 33 | Металлические противопожарные люки |
| 34 | Защитные колпаки на светильники |
| 35 | Открывание эвакуационных выходов (дверей) без ключа. |
| 36 | Конспекты(инструкции) для проведения противопожарных инструктажей, учебной эвакуации |
| 37 | Фонари ( на каждые 50 человек 1 фонарь)(для учреждений с круглосуточным пребыванием людей фонарь должен быть у каждого дежурного и воспитателя) |
| 38 | Конспекты(инструкции) для проведения обучения учащихся  |
| 39 | Не забываем об оформлении информационных стендов по пожарной безопасности, ГО и ЧС, Осторожно терроризм. |
| 40 | Во всех помещениях вывешиваются таблички с указанием номера телефона пожарной охраны |
| 41 | Обязательно наличие знака на видных местах , в том числе и на въезде на территорию объекта «Курение запрещено» |
| 42 | Создание на объекте с массовым пребыванием людей ( 50 и более человек ) добровольной пожарной дружины.  |
| 43 | Проверка огнезащитного покрытия согласно сроков завода-изготовителя, а при отсутствии срок не реже 1 раза в год. |
| 44 | Свободное расстояние между прилавками должно быть не менее 140см. |
| 45 | Не допускается размещать прилавки с бытовыми пиротехническими изделиями ближе 4 метров от входа в здание. |
| 46 | Не допускается использовать несертифицированную электрическую иллюминацию. |
| 47 | В каждом частном доме, а также в домах этажностью 3 и более этажей жильцы должны иметь для целей пожаротушения 1 огнетушитель ( п.15 Правил противопожарного режима в РФ) |
| 48 | На объектах с массовым пребыванием людей открывание эвакуационных дверей должно быть «по выходу» |
| 49  | Хранение веществ и материалов на чердаках и в подвалах не допускается. |
| 50 | При организации хранения материалов на складах, расстояние от потолка и осветительных приборов не менее 50см. Также не допускается размещение на складах электрических выключателей, розеток. |
| Подробнее с требованиями пожарной безопасности можно ознакомиться в методических рекомендациях представленных на нашем сайте. |

ППР – Правила противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 с изменениями по состоянию на 10.11.2015г.)

Технический регламент- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ФЗ-123 22.07.2008г. (с изменениями на 13 июля 2015 года)